基金项目论文

基于无线通信网络的食堂菜品动态 称重系统研究与实现

康瑞浩，朱明远，李 彪，边 硕，邓伟刚\*

（内蒙古农业大学 机电工程学院，内蒙古 呼和浩特 010018）

摘 要 **:** 在日常生活中， 学校和企业具有严格的作息时间。食堂往往存在就餐人数集中拥堵， 排队时间过长等 问题， 而且还会产生一些不文明的社会现象。为解决传统食堂点餐就餐的模式，设计了一种无线称重监测食堂菜品 剩余量的系统， 利用 NRF24L01 和 HX711 芯片的特点，将自动称重控制技术与无线通信技术有机结合起来。通过 MySQL 制作菜品剩余量的数据库，并由电脑、显示器和微信小程序向就餐人员动态实时的显示食堂所售菜品的各 种信息。该系统的使用能够减少排队、等座时间，提高就餐效率，还能选择自己喜欢的菜品，极大地提高了就餐效 率和服务质量。

关键词 **:** 嵌入式系统；无线模块；微信点餐；电子称重

中图分类号**:** TP393.1 文献标识码**:** A **DOI**： 10.3969/j.issn.1003-6970.2020.09.026

本文著录格式： 康瑞浩，朱明远，李彪， 等 . 基于无线通信网络的食堂菜品动态称重系统研究与实现[J]. 软件， 2020 ，41（ 09）：91-95

**Research and Implementation of Dynamic Weighing System for Canteen Dishes based on Wireless Communication Network**

\*

KANG Rui-hao, ZHU Ming-yuan, LI Biao, BIAN Shuo, DENG Wei-gang

(*Inner Mongolia Agricultural University, College of mechanical and electrical engineering, Hohhot, Inner Mongolia* 010018)

【**Abstract**】**:** In daily life, schools and enterprises have strict work and rest time. There are many problems in canteen, such as crowded dining population, long queue time, and some uncivilized social phenomena. In order to solve the traditional mode of ordering and din- ing in canteen, this article designed a wireless weighing system to monitor the leftover quantity of canteen dishes. Using the characteris- tics of nRF24L01 and hx711 chips, the automatic weighing control technology and wireless communication technology were organically combined. A database was established through mysql to show the leftovers of dishes, and display all kinds of information of the dishes sold in the canteen to the dining staff in real time by computer, display and wechat program. The use of the system can reduce the wait- ing time, improve the efficiency of dining, but also choose their favorite dishes, which can greatly improve the efficiency of dining and service quality.

【**Key words**】**:** Embedded system; Wireless module; Wechat ordering; Electronic weighing

**0** 引言

目前，学校、工厂和企业的食堂基本都是通过就 餐人员直接到食堂查看菜品，然后与售卖人员进行口 头交流，完成点餐和支付过程。这种模式不依赖于互 联网，无法将菜品信息传递给就餐人员，在就餐高峰 期造成人员拥堵，传统人工处理就餐流程效率低下[1]。 而且传统的称重系统信息传输多使用有线通信进行数 据传输。然而食堂所处环境复杂， 不宜存在过多线路， 并且各种元件通过有线方式连接比较麻烦[2]。在无线通 信技术高速发展的今天，随之应用该技术的计算机系 统也与日俱进。针对目前食堂存在的各种问题，本项 目设计了一种无线称重监测食堂菜品剩余量的系统， 本系统具有硬件结构简单，功耗低，软件使用灵活方

便等优点[3]。通过无线通信模块， 将采集到的数据实时 传输到上位机。通过多次数据的采集，利用 MySQL 制作菜品剩余量的数据库[4]，并通过微信小程序进行查 看和预定饭菜，就餐人员利用该系统可在线选择菜品 并生成就餐码和支付信息。也有利于食堂根据菜品剩 余数据库及饭菜预定信息更好的向就餐人员提供服务。

**1** 系统总体结构

无线称重控制系统主要完成数据采集、数据显示、 数据发送、数据储存、信号转换等功能[5]。无线称重控 制系统主要由食堂前端、主控室和用户服务平台三部 分构成，食堂前端包括称重平台、控制部分、显示模 块与无线通信模块。主控室由无线通信模块和上位机

基金项目**:** 内蒙古自治区大学生创新创业训练项目(批准号： 201810129009)、内蒙古自治区高等学校科学研究项目(批准号：NJZY16059)

作者简介**:** 邓伟刚(1944–)，男，副教授，主要研究方向：机械信息化与智能化设计；康瑞浩(1996–)，男，本科，主要研究方向： 智能 化控制； 朱明远(1998–)，男，本科，主要研究方向：单片机；李彪(1997–)，男，本科，主要研究方向：计算机软件与应用；边硕(1997–)， 男，本科，主要研究方向：单片机。

组成。用户服务平台即微信小程序前端。系统总体结 构如图 1 所示。称重平台主要由食堂菜品盘和装有称 重传感器两部分组成。称重控制器由数模转换电路、 显示电路和单片机通信电路等组成[2]。无线通信模块的 功能主要是进行数据的转发，在称重控制器与食堂主

控室内的计算机之间建立无线通信连接。上位机通过 无线通信模块采集各称重控制器的数据，同时对采集 到的多种菜品剩余重量数据进行集中管理[6]，并将数据 传递至微信小程序前端，以便客户对食堂当天情况有 所了解。




图 **1** 系统总体框图

**Fig.1 The system overall framework**

**2** 系统硬件

**2.1** 称重控制结构

称重控制结构以 STC89C52 单片机为控制核心， 处理经数模转换后的称重传感器数据，并由显示电路 与通信电路进行输出，结构框图如图 2 所示。




图 **2** 称重系统控制结构

**Fig.2 The weighing system control structure**

STC89C52 单片机是国产低功耗的 8 位单片机， 其价格便宜、功能完善、资源丰富是系统称重控制器 的理想选择[7]。重量数据采集主要由传感器采集输出连 续变化的电压值；数模转换电路由 24 位 A/D 转换器 HX711 芯片完成将连续的模拟电压值转换成数字量， 并交由单片机进行处理。显示电路主要完成菜品剩余 重量的数据显示。通信电路是将单片机输出的 TTL 电 平信号经过 NRF24L01 芯片传输，在 接收主机端 经 CH340T 芯片实现 USB 转串口与 PC 建立连接进行数 据传输。

**2.2** 称重传感器结构

本系统选用的是目前应用最为广泛的电阻应变式 平行梁传感器。平行梁传感器对测量环境要求不太严 格，可以在各种恶劣的条件下保持正常地工作，它的 体积也一般比较小， 非常适合小型化的民用称重设备。 平行梁传感器构造简单、稳定性较好，精度高、量程 大、灵敏度较高、频率响应特性优异[8]。

平行梁传感器的原理：平行梁会因外力作用发生

弹性形变，而处在平行梁上按规则分布的电阻应变片 也随这力的作用产生形变[9]。由于应变片形状内部结构 变化会导致应变片阻值发生变化，电桥电路将不能平 衡输出，产生差动信号。传感器中阻值、电压等参数 变化微弱， 经过放大电路倍增和模拟量到数字量转换， 经单片机内部运算就可以得到待测物的质量[7]。传感器 结构如图 3 所示。




图 **3** 传感器结构示意图

**Fig.3 The sensor structure diagram**

电桥电路是由四个电阻应变片组成的桥臂，在外 力作用下都发生弹性变形，同处一个温度场，当 4 个 应变片的材料、阻值、应变量 *ε* 都相同时， 由于 R1 与 R3 为拉应变正值代入， R2 与 R4 为压应变负值代入， 温 度影响相互抵消, 电压输出灵敏度高。则可推导出以下 公式（ 1 ）：

Δ*U* =  *EK* (*ε*1 2 3 4一*ε*+*ε*一*ε*) =  *EK* 4*ε* = *EKε* （ 1 ）

4 4

本文在使用过程中将该传感器放置在盛放菜品餐 盘的几何中心处，菜品盛放过过程中尽量保证餐盘内 菜品均匀，减少称重采集数据误差；其次，在菜品餐 盘与传感器之间采用保温层隔绝，避免菜品冷热不同 对传感器灵敏度产生过大影响。

《软件》杂志欢迎推荐投稿： cosoft@vip.163.com 92

**2.3** 称重 **A/D** 转换模块

由于单片机只能识别处理数字信号，但由于传感 器输出的是模拟信号， 单片机无法直接进行数据处理， 因此需要通过 A/D 转换模块将模拟信号变成数字信 号，同时传感器电桥输出电压非常微弱，如果直接处 理会导致信号丢失或失真，则须经过放大电路倍增和 模拟量到数字量转换，最后形成单片机可识别处理的 数据量。为提供可靠的信号放大以及数模转换，因此 选用了集成电路 HX711 模块[10] 。如图 4 所示。

数模转换精度对系统参考电压要求较高。而单片机 内部 A/D 最高为 12 位，人为提高精度将影响其参考电压

精度， 需要外置 A/D 芯片。HX711 专门应用于精度较高 的称重传感器的 24 位数模转换芯片，该芯片集成度高、 响应速度快、抗干扰性强、可靠性较高，能够降低称重 系统的开发成本[11] 。该芯片已将外围电路集成，平行梁 传感器和芯片内 A/D 转换器均由芯片提供稳压电源，不 需要系统单独提供模拟电源[12]。芯片内制时钟振荡器， 只需要上电即可自动复位，简化了开机的初始化过程。 而且不需要对芯片内部寄存器编程，控制信号由单片机 引脚驱动，极大地简化了开发难度，提高了开发效率。 编程时可任意选取通道 A 或通道 B，与内部的低噪声可编 程放大器相连， 获得不同的编程增益。通道选择参照表 1。




图 4 桥式配置电路

Fig.4 The bridge configuration circuit

表 **1** 通道选择

Tab.1 Channel selection



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通道 | 可编程增益 | 输入电压(mv) |
| A  A  B | 128  64  32 | ±20  ±40  ±80 |

**2.4** 称重显示结构

目前显示主要有 LED 与 LCD 两种方式，考虑到 本系统要显示的数据量相对较多，因此决定选用性能 更加优异的 LCD 屏。常见的有 LCD1602 普通屏以及 TFT 真彩屏，本系统虽然数据量大但对颜色没有要求 也不需要显示彩色图像，采用 TFT 会降低单片机的处 理速度， 而且 LCD1602 模块成本低， 控制简单能够满 足现实的要求。因此从成本和实用性来看本系统选择 使用 LCD1602 作为显示器件，LCD1602 可以最大显示 2 行 32 个字符，液晶接口电路采用并行通信模式实现， 可以相对减少单片机的 I/O 口资源。 LCD1602 模块可 以和单片机直接连接， 电路简单。硬件电路如图 5 所示。

**2.5** 无线通信接口

本系统采用 NRF24L01 无线射频收发模块， NORDIC 公司生产的 NRF24L01 是一款采用 FSK 调制 的无线通信芯片， 内部开发集成自定的 Enhanced Short Burst 协议，可以实现一对多的无线通信[7]。

无线通信速速率可以达到 2 bps，能够实现快速实 时的无线信息传送功能，为小型单片机系统构建无线 通信提供了方便快捷的技术支持[13] 。NRF24L01 无线




图 **5** 液晶显示部分电路图

**Fig.5 The circuit diagram of LCD**

模块连接称重控制器， 并采用 TTL 电平变化完成对串 口进行数据的读写，图 6 为 NRF24L01 无线模块与 STC89C52 单片机连接示意图。PC 机与无线通信模块 之间通信需要进行电平转换，在此采用了 STC14W404AS 控制的 CH340T 芯片将 TTL 串口转换成 USB 串口，使 得接口形式可在电脑上可识别出来。



图 **6 NRF24L01** 无线模块与单片机接口连接图

F**ig.6 Interface connection diagram of NRF24L01 wireless**

**module and single chip microcomputer**

93 《软件》杂志欢迎推荐投稿： cosoft@vip.163.com

**3** 后台软件

**3.1** 无线通信模块软件系统

本文采用 NRF24L01 无线模块进行重量采集端和 数据读取端之间的信息传输，数据传输地址如表 2 所 示， 首先进行模块初始化， 将 LED 、CE 、SCK 引脚均 拉低， CSN 引脚拉高， SPI 完成初始设置。根据主从 机的信息设置 SPI 接收、发送的地址。将工作频道、 数据长度、发射频率确定设置。此时模块进入待机状 态。然后设置工作模式， 根据拉低 CE 引脚电平变化设 置不同模式，并配置 SPI 读写寄存器，完成好工作模 式的配置。

表 **2** 主从机地址

**Tab.2 Master slave address**



|  |  |
| --- | --- |
| 传输地址 | |
| 主机 | 0xCF,0xCF,0xCF,0xCF,0xCF |
| 从机 1 | 0x37,0x43,0x10,0x10,0xFF |
| 从机 2 | 0x35,0x43,0x10,0x10,0x03 |

发送端：打包好数据，通过 NRF24L01\_TxPacket ()函数发送数据包。

接收端：通过 NRF24L01\_RxPacket（）等待数据 的到来。无线传输程序流程图如图 7 所示。

**3.2** 后台软件系统

通过 COM 串口将数据上传收集，将剩余重量数 据通过 MySQL 保存到数据库中。用户服务平台基于微 信小程开发，微信小程序具有跨平台、即用即走、完




图 **7** 无线传输程序流程图

**Fig.7 Wireless transmission program flow chart**

善的文档、高效的开发框架等优点[14] 。系统后台采用 微擎框 架， 使用 Sublime 编 辑 器 编 码。前 端为 基于 HTML+CSS 技术的 UI 界面。利用 PHP 语言和数据库 MySQL 结合开发[ 15]。当用户通过观察菜品的价格、名 称、剩余量，确定自己的需求并提交订单时，将会触 发后台事件并调用程序进行处理，生成核销二维码并 预约成功。服务平台软件前后端显示界面如图 8 所示。




图 **8** 服务平台前后端

**Fig.8 Front and back end of service platform**

**4** 系统功能的实现及应用

本系统的无线模块是工作在 2.4 G~2.5 GHz 世界 通用的 ISM 频段的新型单片射频收发器件，在很多条 件和因素的影响下传输距离可达 100 m ，完全可以应 对食堂环境相对复杂的环境。将自动称重控制技术与 无线通信技术有机结合起来，将采集到的数据利用无 线通信传输到远程服务器。通过多次数据的采集，利 用 MySQL 制作菜品剩余量的数据库，并通过微信小程

《软件》杂志欢迎推荐投稿： cosoft@vip.163.com 94

序进行查看和预定饭菜。该系统能实现以下功能：

（ 1 ）当前菜品信息显示。

（ 2 ）菜品剩余重量数据实时显示。

（3）通信状态显示。

（ 4 ）历史数据：历史数据查看、数据输出打印。 （ 5 ）用户管理：用户身份信息、用户密码修改、

用户消费。

（6）系统管理：窗口管理、退出系统。 系统测试运行过程如图 9 所示。



图 **9** 系统测试图

**Fig.9 The system test diagram**

**5** 结语

本文采用 STC89C52 单片机作为无线电子称重系 统平台的处理芯片，用 NRF24L01 芯片组成无线收发 通信模块， 用 HX711 芯片作为信号处理模块， 通过无 线通信的方式对远程称量设备的数据进行采集和控 制，将自动称重控制技术与无线通信技术融为一体， 通过串口将数据上传到 PC 机，将剩余重量数据通过 MySQL 保存到数据库中， 并通过微信小程序进行控制 查看和预定饭菜。本系统为用户提供了一个移动的校 园订餐平台，用户不仅可以查看菜品剩余量，还可以 将其作为食堂采购提供可靠的分析数据，能够减少排 队、等座时间，提高就餐效率，还能选择自己喜欢的 菜品，极大地提高了就餐效率和服务质量。

参考文献

[1] 刘琤, 赵桓鑫, 王先勇. 基于Spring Boot技术的微信平台校园 食堂智能点餐系统设计[J]. 无线互联科技, 2019, 15: 37-38.

[2] 邓福军 , 朱建鸿 , 高美凤 . 基于无线通信的远程称重监控 系统设计[J]. 现代电子技术, 2012, 11: 154-157 .

[3] 刘海洋 , 王春光 , 陈智 . 基于MC13213的无线风蚀数据采 集器的设计[J]. 内蒙古农业大学学报(自然科学版), 2013, 07: 96-100 .

[4] 赵秀芹, 刘杨青, 李瑞祥 . MySQL数据库使用技巧三例[J] . 网络安全和信息化, 2019, 08: 90-91 .

[5] 谢敏 , 李金 玲 , 李志 . 无线 电子 称重系 统平 台 的研制 [J] . 电子世界, 2016, 24: 94-95 .

[6] 黄衍标, 曹淑宽 . 基于nRF24L01的智能物联系统组网技术 研究[J]. 现代信息科技, 2018, 10: 192-194 .

[7] 张波 , 王晨阳 , 徐传旭 , 等 . 基于STC89C52和HX711的电 子秤设计[J]. 现代信息科技, 2019, 08: 42-46 .

[8] 张荣轩 . 一种电阻应变式称重传感器结构[J]. 衡器 , 2012, 04: 45-47 .

[9] 李承跃 , 马利 . 压力传感器特性研究实验的ANSYS辅助教 学[J]. 实验室研究与探索, 2010, 03: 24-26 .

[10] 葛海江 . 基于HX711的高精度电子称重研究[J]. 电子测试 , 2019(10), 31-32 .

[11] 刘磊 . 基于A/D芯片HX711的自制桥式传感器[J]. 数字技 术与应用, 2018, 04: 89-91 .

[12] 王洋洋, 金晓龙 , 郭斌 . 基于STC89C51单片机的棉花重量 采集系统的设计与实现[J]. 电脑与电信, 201210: 24-25 .

[13] 林英杰 , 邱海涛 , 陈洪财 . 可编程防丢防盗报警器[J]. 电 子制作, 2018, 03: 28-30 .

[14] 杨士卿 . 基于微信小程序开发非正式学习环境可行性分析 [J]. 201807: 147-148 .

[15] 王维 , 沈长娇 , 高伊腾 . 微信点餐小程序的系统与实现[J]. 电脑编程技巧与维护, 2019(09), 70-72 .

（上接第 **77** 页）

**4** 结论

本文设计了一种基于 AT89C52 单片机，辅以 L298 芯片的音乐喷泉控制系统控制系统，该系统能根据 USB 接口输入的音乐来控制喷泉水柱的高度和彩灯的 变化频率， 通过了 proteus 仿真实验和实物搭建， 具有 音乐控制喷泉波动效果的特点，能够满足用户的审美 需求，具有一定的商业价值。

参考文献

[1] 周峰 . 基于单片 机的音乐喷泉系 统的设计[J]. 内 江科技 , 2013, 34(11): 77-78 .

[2] 张伟迪 . 喷泉水 景艺术和控制技 术的互动式研究 [D]. 西 安建筑科技大学, 2008.

[3] 俞宏 霖 , 李明明 , 白炳斌 , 等 . 基于AT89C51单片机简易 音乐播放器设计与研究[J]. 无线互联科技, 2016(19): 64-66.

[4] 王方华 , 周永宏 , 赵雪娇 , 等 . 基于AT89S52单片机的室 内音乐喷泉设计[J]. 科技资讯, 2010(29): 13-15 .

[5] 马得秀 , 韩佳奇 , 赵铭 , 等 . 基于51单片机的温室自动灌 溉系统设计[J]. 软件, 2019, 40(05): 30-32 .

[6] 李瑞福 . 基于单片机AT89C51 的一氧化碳浓度检测仪设 计[J]. 软件, 2015, 36(9): 106-108 .

[7] 曹可欣 . 基于单片机的小型自动灌溉系统的设计与实现[J] . 通信电源技术, 2018, 35(03): 107-109 .

[8] 姜颖韬 . 基于DSP的步进电机驱动程序设计[J]. 山西电子 技术, 2013(03): 18-20 .

[9] 程祥 . 谢谢 21ic 中国电子网 10 年伴我行 [J]. 今日电子 , 2011(01): 56.

[10] 张小琴 , 张庚 . 基于 Android 平台的 音乐播 放器设 计与 实现[J]. 软件, 2018, 39(9): 113-116 .

95 《软件》杂志欢迎推荐投稿： cosoft@vip.163.com